IS WT-Armatur LIFT CERAMIX BLUE Chrom

Einhebel-Waschtischarmatur LIFT DN 15. Herausziehbare Handbrause mit Rückflussverhinderer und Luftsprudler. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Totraumreduziert. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. DVGW-Eigensicher. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 136 mm. Auslaufhöhe 54 mm. Nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Stehbolzen M6). Durchmesser 40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Oberfläche: Chrom
Gesamte Höhe: 150 mm
Kartuschenschwenkbereich: 90 Grad
Durchfluss (3 bar): 11 l

Hersteller: Ideal Standard
Serie: CeraMix Blue
Artikel-Nr.: A5654AA